|  |  |
| --- | --- |
|  | 工程量清单 |
|  | 建 设 单 位： | 恩平市林业局 |  |
|  | 工 程 名 称： | 恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程 |  |
|  |  |  |

**编制总说明**

建设单位：恩平市林业局

工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程

**一、工程概况：**

本工程建设部分由园建、绿化、安装三部分组成；其中园建 部分建设有造型坐凳、树池、人行石块汀步道、防火带步道等； 绿化部分栽植乔木、灌木和铺种大叶油草等；安装部分建设有电 气工程、给水工程和排水工程等。

**二、审核依据：**

根据《建筑工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省 房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综 合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及恩平市大田镇东南 村森林乡村建设工程施工图设计图纸及相关资料进行审核。

**三、主要材料价格：**

（一）材料预算价格：

主要材料根据《江门工程造价信息》江门市2025 年 3 月份 材料信息价格，不足部分根据网上询价计算。

**四、暂估价：**

土建部分：

（一）运动健身器材：3500 元；

（二）多向指示牌：900 元；

（三）导示牌：1000 元；

（四）文化宣传墙：1500 元。

以上暂估价与实际施工价格不一致时，以实际履行合同过程 中及时根据合同中所约定的程序和方式确定适用暂估价的实际 价格结算。

（空白处）

|  |
| --- |
| 单项工程预算汇总表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程 |  | 第 2 页 共 34 页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |
| 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 |
| 1 | 恩平市大田镇东南村森林乡村建设工 程-园建部分 |  | 6900.00 | 6473.30 |  |
| 2 | 恩平市大田镇东南村森林乡村建设工 程-绿化部分 |  |  | 2015.76 |  |
| 3 | 恩平市大田镇东南村森林乡村建设工 程-安装部分 |  |  | 8314.22 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 6900.00 | 16803.28 |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。   表— 03 

|  |  |
| --- | --- |
|  | 工程量清单 |
|  | 建 设 单 位： | 恩平市林业局 |  |
|  | 工 程 名 称： | 恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位工程汇总表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 |  | 第 4 页 共 34 页 |
| 序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  |
| 1.1 | 弧形坐凳 |  |  |  |
| 1.2 | 树池 |  |  |  |
| 1.3 | 300-600石块汀步铺装， φ15卵石散 置 |  |  |  |
| 1.4 | 防火带步道 |  |  |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其 他措施费 |  | 7121.95 |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 6473.30 |
| 2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 648.65 |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 8861.61 |
| 3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 暂估价合计 |  | 6900.00 |
| 3.3 | 计日工 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 1961.61 |
| 3.6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 | 9 |  |
| 6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目+增值税销项税额 |  |  |
| 7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项 目人工费 |  |  |

|  |
| --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 |  | 第 5 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  |
| 合 计 |  |



|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 | 第 6 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 1 |  | 弧形坐凳 |  |  |  |  |
| 1.1 | 040101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 11.76 |  |  |
|  |  | D1-1-33挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  |  |  |  |
| 1.2 | 040101003002 | 挖运沟槽土方 | m3 | 5.9 |  |  |
|  |  | D1-1-40挖掘机挖装沟槽、基坑土方一、二类土 |  |  |  |  |
|  |  | D1-1-53 换自卸汽车运土方 运距1 km内 实际运距(km):3 |  |  |  |  |
| 1.3 | 040103001001 | 回填沟槽土方 | m3 | 11.76 |  |  |
|  |  | D1-1-133回填土 夯实机夯实 槽、 坑 |  |  |  |  |
| 1.4 | 040202003001 | 100厚6%水泥石粉垫层 | m2 | 29.43 |  |  |
|  |  | D2-2-1 换路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 |  |  |  |  |
| 1.5 | 040303001001 | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 2.95 |  |  |
|  |  | D3-1-2现浇基础 混凝土垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 8021902普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15 |  |  |  |  |
| 1.6 | 040305004001 | 砖砌体 | m3 | 7.85 |  |  |
|  |  | D5-2-470墙身 砖砌 |  |  |  |  |
|  |  | 80010070砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 |  |  |  |  |
| 1.7 | 011406001001 | 白色外墙漆 | m2 | 34.34 |  |  |
|  |  | 借A1-13-9各种墙面15+5mm 水泥石 灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 |  |  |  |  |
|  |  | 借80010220抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 借80050370抹灰用混合砂浆(配合比 ) 中砂 1:2:8 |  |  |  |  |
|  |  | 借A1-15-175外墙面乳胶漆底油一遍 面油二遍 水性 墙、柱面 |  |  |  |  |
| 1.8 | 011104002001 | 450X50户外防腐木 坐凳面 | m2 | 22.08 |  |  |
|  |  | 借A1-12-148普通实木地板 铺在水 泥地面上 平口 |  |  |  |  |
| 2 |  | 树池 |  |  |  |  |
| 2.1 | 040101003003 | 挖沟槽土方 | m3 | 7.89 |  |  |
|  |  | D1-1-33挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |

|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 | 第 7 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 2.2 | 040101003004 | 挖运沟槽土方 | m3 | 2.57 |  |  |
|  |  | D1-1-40挖掘机挖装沟槽、基坑土方一、二类土 |  |  |  |  |
|  |  | D1-1-53 换自卸汽车运土方 运距1 km内 实际运距(km):3 |  |  |  |  |
| 2.3 | 040103001002 | 回填沟槽土方 | m3 | 7.89 |  |  |
|  |  | D1-1-133回填土 夯实机夯实 槽、 坑 |  |  |  |  |
| 2.4 | 010103001001 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.29 |  |  |
|  |  | 借A1-1-131 换回填石屑 换为【 碎石】 |  |  |  |  |
| 2.5 | 040303001002 | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 1.29 |  |  |
|  |  | D3-1-2现浇基础 混凝土垫层 |  |  |  |  |
|  |  | 8021902普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15 |  |  |  |  |
| 2.6 | 040204004001 | 150X250X1200机切面芝麻灰 树池 壁 | m | 36.71 |  |  |
|  |  | D2-4-37砌筑树池 花岗岩块 |  |  |  |  |
|  |  | 150X250X1200机切面芝麻灰花岗岩 |  |  |  |  |
|  |  | 80010080砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  |  |  |  |
| 3 |  | 300-600石块汀步铺装， φ15卵石散 置 |  |  |  |  |
| 3.1 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | m2 | 207.2 |  |  |
|  |  | D2-1-2人行道整形碾压 |  |  |  |  |
| 3.2 | 040204002001 | 人机配合铺装石屑底层 10厚 | m2 | 207.2 |  |  |
|  |  | D2-4-12 换人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 |  |  |  |  |
| 3.3 | 040204002002 | 110X220X50灰色透水砖 | m2 | 560.78 |  |  |
|  |  | D2-4-2人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm |  |  |  |  |
|  |  | 110X220X50灰色透水砖 |  |  |  |  |
|  |  | 80010220抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  |  |  |
| 3.4 | 050201013001 | 300-600石块汀步铺装， φ15卵石散 置 | m2 | 207.2 |  |  |
|  |  | D2-4-3花岗岩人行道砖 5cm |  |  |  |  |
|  |  | 300-600石块汀步铺装 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |

|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 | 第 8 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
|  |  | 80010080砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  |  |  |  |
|  |  | 借A1-17-19河卵石路面 平铺 完成 厚度6cm |  |  |  |  |
|  |  | 借80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 防火带步道 |  |  |  |  |
| 4.1 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | m2 | 180 |  |  |
|  |  | D2-1-2人行道整形碾压 |  |  |  |  |
| 4.2 | 040204002003 | 200厚碎石垫层 | m2 | 180 |  |  |
|  |  | D2-4-12 换人机配合铺装石屑底层 厚度 15cm 换为【碎石】 |  |  |  |  |
| 4.3 | 040204002004 | 100厚C20素混凝土垫层 | m2 | 180 |  |  |
|  |  | D2-4-14 换人行道垫层 混凝土 厚 度 15cm 实际厚度(cm):10 |  |  |  |  |
|  |  | 8021903普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 |  |  |  |  |
| 4.4 | 040204002005 | 50厚烧结砖步道 | m2 | 180 |  |  |
|  |  | D2-4-2人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm |  |  |  |  |
|  |  | 50厚烧结砖 |  |  |  |  |
|  |  | 80010230抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| 措施项目清单与计价表（一） |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 |  | 第 9 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | 6473.80 |
| 合 计 | 6473.80 |

|  |
| --- |
| 措施项目清单与计价表（二） |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 |  | 第 10 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 |  | 措施其他项目 |  |  |  |  |
| 1.1 | 2.7 | 模板工程 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1.1 | 041102001001 | 垫层模板（弧形坐凳） | m2 | 10.17 |  |  |
| D5-6-1 | 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.1017 |  |  |
|  |
|  | 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0012 |  |  |
| 1.1.2 | 041102001002 | 垫层模板（树池） | m2 | 5.47 |  |  |
|  | D5-6-1 | 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.0547 |  |  |
| 80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0007 |  |  |
|  |
| 小 计 |  |
| 本页小计 |  |
| 合 计 |  |



|  |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 | 第 11 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12- 1 |
| 2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+ 专业工程暂估价 |  | 6900 |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | 明细详见表-12- 2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  | 6900 | 明细详见表-12- 3 |
| 3 | 计日工 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12- 4 |
| 4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12- 5 |
| 5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+ 分部分项机具费 | 6 | 1961.61 |  |
| 6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 | 现场签证 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 | 索赔 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 8861.61 | — |



|  |
| --- |
| 专业工程暂估价 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 |  | 第 12 页 共 34 页 |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注 |
| 1 | 运动健身器材 |  | 3500.00 |  |
| 2 | 多向指示牌 |  | 900.00 |  |
| 3 | 导示牌 |  | 1000.00 |  |
| 4 | 文化宣传墙 |  | 1500.00 |  |
| 合 计 | 6900.00 | — |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表12-3 |

|  |
| --- |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-园建部分 |  | 第 13 页 共 34 页 |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） |
| 00010010 | 人工费 |  | 元 | 31609.9561 |  |  |
| 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 13.9225 |  |  |
| 04010045 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 0.0859 |  |  |
| 04030015 | 中砂 |  | m3 | 37.8066 |  |  |
| 04050002 | 碎石 |  | m3 | 37.9086 |  |  |
| 04050110 | 河卵石 |  | t | 1.4504 |  |  |
| 04070045 | 石屑 |  | m3 | 31.6809 |  |  |
| 04090015 | 生石灰 |  | t | 0.0832 |  |  |
| 04130001 | 标准砖 | 240× 115× 53 | 千块 | 4.2045 |  |  |
| 05030060 | 板枋材 | 综合 | m3 | 0.226 |  |  |
| 07130001@1 | 户外防腐木 | 450X50 | m2 | 23.184 |  |  |
| 13030600 | 水性底涂料 |  | kg | 3.8461 |  |  |
| 13030630 | 水性乳胶漆 |  | kg | 7.6578 |  |  |
| 14410010 | 108胶 |  | kg | 1.0302 |  |  |
| 34110010 | 水 |  | m3 | 36.8644 |  |  |
| 8021902 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考 虑 C15 | m3 | 4.2824 |  |  |
| 8021903 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考 虑 C20 | m3 | 18.36 |  |  |
| 08030100@1 | 150X250X1200机切面芝麻灰花岗 岩 |  | 块 | 30.5961 |  |  |
| 36050020@2 | 110X220X50灰色透水砖 |  | m2 | 571.9956 |  |  |
| 36050020@3 | 50厚烧结砖 |  | m2 | 183.6 |  |  |
| 36050090@1 | 300-600石块汀步铺装 |  | m2 | 169.0752 |  |  |
| 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 2.1467 |  |  |
| 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 44.6778 |  |  |
| 99450700 | 电 | (机械用) | kW · h | 76.45 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 工程量清单 |
|  | 建 设 单 位： | 恩平市林业局 |  |
|  | 工 程 名 称： | 恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-绿化部分 |  |

|  |
| --- |
| 单位工程汇总表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-绿化部分 |  | 第 15 页 共 34 页 |
| 序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其 他措施费 |  | 2015.76 |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 2015.76 |
| 2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 1209.46 |
| 3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 暂估价合计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 1209.46 |
| 3.6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 | 9 |  |
| 6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目+增值税销项税额 |  |  |
| 7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项 目人工费 |  |  |

|  |
| --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-绿化部分 |  | 第 16 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  |
| 合 计 |  |



|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-绿化部分 | 第 17 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 1 | 050102001001 | 紫花风铃木 H3.0-3.5m，W2.5-3.0 m， φ12-15cm | 株 | 4 |  |  |
|  |  | E1-2-6栽植乔木(胸径cm) 15以内 |  |  |  |  |
|  |  | 紫花风铃木 H3.0-3.5m，W2.5-3.0 m， φ12-15cm |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-3 \*3单株、单丛植物保养 乔 木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以 内 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 2 | 050102001002 | 芒果 H3.0-3.5m，W2.5-3.0m， φ1 2-15cm | 株 | 6 |  |  |
|  |  | E1-2-6栽植乔木(胸径cm) 15以内 |  |  |  |  |
|  |  | 芒果 H3.0-3.5m，W2.5-3.0m， φ1 2-15cm |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-3 \*3单株、单丛植物保养 乔 木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以 内 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 3 | 050102001003 | 假萍婆 H3.5-4m，W3.0-3.5m， φ1 5-18cm | 株 | 5 |  |  |
|  |  | E1-2-7栽植乔木(胸径cm) 18以内 |  |  |  |  |
|  |  | 假萍婆 H3.5-4m，W3.0-3.5m， φ1 5-18cm |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-3 \*3单株、单丛植物保养 乔 木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以 内 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 4 | 050102001004 | 红花羊蹄甲 H3.0-3.5m，W2.5-3.0 m， φ12-15cm | 株 | 4 |  |  |
|  |  | E1-2-6栽植乔木(胸径cm) 15以内 |  |  |  |  |
|  |  | 红花羊蹄甲 H3.0-3.5m，W2.5-3.0 m， φ12-15cm |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-3 \*3单株、单丛植物保养 乔 木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以 内 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 5 | 050102001005 | 香柚 H3.0-3.5m，W2.5-3.0m， φ1 2-15cm | 株 | 3 |  |  |
|  |  | E1-2-6栽植乔木(胸径cm) 15以内 |  |  |  |  |
|  |  | 香柚 H3.0-3.5m，W2.5-3.0m， φ1 2-15cm |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-3 \*3单株、单丛植物保养 乔 木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以 内 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 6 | 050102002001 | 双荚槐 H1.5-2.0m，W1.0-1.5m | 丛 | 8 |  |  |
| 本页小计 |  |

|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-绿化部分 | 第 18 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
|  |  | E1-2-22栽植灌木(冠径cm) 150以 内 |  |  |  |  |
|  |  | 双荚槐 H1.5-2.0m，W1.0-1.5m |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-15 \*3单株、单丛植物保养灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 18 0以内 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 7 | 050102002002 | 黄金叶球 HxW1.2X1.2m | 丛 | 10 |  |  |
|  |  | E1-2-21栽植灌木(冠径cm) 120以 内 |  |  |  |  |
|  |  | 黄金叶球 HxW1.2X1.2m |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-14单株、单丛植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以 内 |  |  |  |  |
| 8 | 050102002003 | 希美莉 HxW1.5X1.5m | 丛 | 6 |  |  |
|  |  | E1-2-22栽植灌木(冠径cm) 150以 内 |  |  |  |  |
|  |  | 希美莉 HxW1.5X1.5m |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-15 \*3单株、单丛植物保养灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 18 0以内 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 9 | 050102002004 | 四季桂 HxW1.5X1.2m | 丛 | 9 |  |  |
|  |  | E1-2-21栽植灌木(冠径cm) 120以 内 |  |  |  |  |
|  |  | 四季桂 HxW1.5X1.2m |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-14单株、单丛植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以 内 |  |  |  |  |
| 10 | 050102002005 | 红车A HxW1.8X1.2m | 丛 | 11 |  |  |
|  |  | E1-2-21栽植灌木(冠径cm) 120以 内 |  |  |  |  |
|  |  | 红车A HxW1.8X1.2m |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-14单株、单丛植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以 内 |  |  |  |  |
| 11 | 050102002006 | 红继木 HxW1.2X1.2m | 丛 | 7 |  |  |
|  |  | E1-2-21栽植灌木(冠径cm) 120以 内 |  |  |  |  |
|  |  | 红继木 HxW1.2X1.2m |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-14单株、单丛植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径(φcm) 120以 内 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |

|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-绿化部分 | 第 19 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 12 | 050102002007 | 灰莉 HxW1.5X1.5m | 丛 | 7 |  |  |
|  |  | E1-2-22栽植灌木(冠径cm) 150以 内 |  |  |  |  |
|  |  | 灰莉 HxW1.5X1.5m |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-15 \*3单株、单丛植物保养灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 18 0以内 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 13 | 050102002008 | 金凤花 HxW1.5X1.5m | 丛 | 3 |  |  |
|  |  | E1-2-22栽植灌木(冠径cm) 150以 内 |  |  |  |  |
|  |  | 金凤花 HxW1.5X1.5m |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-15 \*3单株、单丛植物保养灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 18 0以内 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 14 | 050102008001 | 花叶鸭脚木 H0.6m，16袋/平方米 | m2 | 16 |  |  |
|  |  | E1-2-66露地花卉成片栽植 木本花 卉(育苗袋φcm) 10以内 |  |  |  |  |
|  |  | 花叶鸭脚木 H0.6m，16袋/平方米 |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-73 \*3片植木本花卉保养 机 械灌溉 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 15 | 050102008002 | 洒金榕 H0.45m，24袋/平方米 | m2 | 15 |  |  |
|  |  | E1-2-66露地花卉成片栽植 木本花 卉(育苗袋φcm) 10以内 |  |  |  |  |
|  |  | 洒金榕 H0.45m，24袋/平方米 |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-73 \*3片植木本花卉保养 机 械灌溉 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 16 | 050102008003 | 白蝴蝶 H0.25m，64袋/平方米 | m2 | 15 |  |  |
|  |  | E1-2-71露地花卉成片栽植 草本花 卉(育苗袋φcm) 10以内 |  |  |  |  |
|  |  | 白蝴蝶 H0.25m，64袋/平方米 |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-76 \*3片植草本及球(块)根花 卉保养 机械灌溉 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 17 | 050102012001 | 大叶油草 | m2 | 667 |  |  |
|  |  | E1-2-96铺草皮 原土铺草皮 |  |  |  |  |
|  |  | 大叶油草 |  |  |  |  |
|  |  | E1-3-85 \*3草皮保养 机械灌溉 保养月数:3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| 措施项目清单与计价表（一） |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-绿化部分 |  | 第 20 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | 2015.76 |
| 2 | 措施其他项目 |  |  |  |
| 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |
| 050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |
| 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |
| 050405006001 | 反季节栽植影响措施 |  |  |  |
| QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |
| 合 计 | 2015.76 |



|  |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-绿化部分 | 第 21 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12- 1 |
| 2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+ 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | 明细详见表-12- 2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12- 3 |
| 3 | 计日工 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12- 4 |
| 4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12- 5 |
| 5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+ 分部分项机具费 | 6 | 1209.46 |  |
| 6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 | 现场签证 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 | 索赔 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 1209.46 | — |

|  |
| --- |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-绿化部分 |  | 第 22 页 共 34 页 |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） |
| 00010010 | 人工费 |  | 元 | 14550.2441 |  |  |
| 34110010 | 水 |  | m3 | 296.9335 |  |  |
| 32010070@1 | 紫花风铃木 H3.0-3.5m，W2.5-3 .0m， φ12-15cm | 胸径13~15cm | 株 | 4.16 |  |  |
| 32010070@2 | 芒果 H3.0-3.5m，W2.5-3.0m， φ12-15cm | 胸径13~15cm | 株 | 6.24 |  |  |
| 32010070@3 | 红花羊蹄甲 H3.0-3.5m，W2.5-3 .0m， φ12-15cm | 胸径13~15cm | 株 | 4.16 |  |  |
| 32010070@4 | 香柚 H3.0-3.5m，W2.5-3.0m， φ12-15cm | 胸径13~15cm | 株 | 3.12 |  |  |
| 32010090@1 | 假萍婆 H3.5-4m，W3.0-3.5m， φ15-18cm | 胸径16~18cm | 株 | 5.2 |  |  |
| 32030040@1 | 黄金叶球 HxW1.2X1.2m | 苗高×冠径 150 cm× 120cm | 丛 | 10.4 |  |  |
| 32030040@2 | 四季桂 HxW1.5X1.2m | 苗高×冠径 150 cm× 120cm | 丛 | 9.36 |  |  |
| 32030040@3 | 红车A HxW1.8X1.2m | 苗高×冠径 150 cm× 120cm | 丛 | 11.44 |  |  |
| 32030040@4 | 红继木 HxW1.2X1.2m | 苗高×冠径 150 cm× 120cm | 丛 | 7.28 |  |  |
| 32030050@1 | 双荚槐 H1.5-2.0m，W1.0-1.5m | 苗高×冠径 180 cm× 150cm | 丛 | 8.32 |  |  |
| 32030050@2 | 希美莉 HxW1.5X1.5m | 苗高×冠径 180 cm× 150cm | 丛 | 6.24 |  |  |
| 32030050@3 | 灰莉 HxW1.5X1.5m | 苗高×冠径 180 cm× 150cm | 丛 | 7.28 |  |  |
| 32030050@4 | 金凤花 HxW1.5X1.5m | 苗高×冠径 180 cm× 150cm | 丛 | 3.12 |  |  |
| 32070001@1 | 白蝴蝶 H0.25m，64袋/平方米 | 育苗袋φ10cm内 | 株 | 998.4 |  |  |
| 32070050@1 | 大叶油草 | 件装 30cm× 30 cm/件 | m2 | 700.35 |  |  |
| 32070130@1 | 洒金榕 H0.45m，24袋/平方米 | 育苗袋φ10cm内 | 株 | 374.4 |  |  |
| 32070130@2 | 花叶鸭脚木 H0.6m，16袋/平方米 | 育苗袋φ10cm内 | 株 | 266.24 |  |  |
| 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 7.6964 |  |  |
| 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93 # | kg | 10.7405 |  |  |
| 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 310.9017 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 工程量清单 |
|  | 建 设 单 位： | 恩平市林业局 |  |
|  | 工 程 名 称： | 恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 |  |

|  |
| --- |
| 单位工程汇总表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 |  | 第 24 页 共 34 页 |
| 序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  |
| 1.1 | 电气工程 |  |  |  |
| 1.2 | 给水工程 |  |  |  |
| 1.3 | 排水工程 |  |  |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其 他措施费 |  | 9925.96 |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 8314.22 |
| 2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 1611.74 |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 2324.36 |
| 3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 暂估价合计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 2324.36 |
| 3.6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 | 9 |  |
| 6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目+增值税销项税额 |  |  |
| 7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项 目人工费 |  |  |

|  |
| --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 |  | 第 25 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 |  |
| 合 计 |  |



|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 | 第 26 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| 1 |  | 电气工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | m3 | 23.06 |  |  |
|  |  | 借D1-1-33挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土 |  |  |  |  |
| 1.2 | 040101003002 | 挖运基坑土方 | m3 | 5.54 |  |  |
|  |  | 借D1-1-40挖掘机挖装沟槽、基坑土 方 一、二类土 |  |  |  |  |
|  |  | 借D1-1-53 换自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距(km):3 |  |  |  |  |
| 1.3 | 040103001001 | 回填基坑土方 | m3 | 23.06 |  |  |
|  |  | 借D1-1-133回填土 夯实机夯实 槽 、坑 |  |  |  |  |
| 1.4 | 040805002001 | 100厚6%水泥石粉垫层 | m2 | 12.28 |  |  |
|  |  | 借D2-2-1 换路拌铺筑水泥石屑混合 料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10 |  |  |  |  |
| 1.5 | 040805002002 | C20素砼基础 | m3 | 4.31 |  |  |
|  |  | C4-10-108基础工程 现浇混凝土基 础 每基混凝土量(m3) ≤1 |  |  |  |  |
|  |  | C20混凝土 |  |  |  |  |
| 1.6 | 040805002003 | 预埋铁件φ14钢筋 | t | 0.041 |  |  |
|  |  | C4-10-106基础工程 钢筋制作 一 般钢筋 |  |  |  |  |
|  |  | φ14钢筋 |  |  |  |  |
| 1.7 | 030408001001 | 电力电缆 VV-3x2.5mm2 | m | 280.27 |  |  |
|  |  | C4-8-1 \*0.6铜芯电力电缆敷设 电 缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电 力电缆敷设 单价\*0.6 |  |  |  |  |
|  |  | 电力电缆 VV-3x2.5mm2 |  |  |  |  |
| 1.8 | 030408003001 | 电缆保护管 PC25 | m | 280.27 |  |  |
|  |  | C4-8-59电缆保护管埋地敷设 塑料 管(公称直径mm以下) 100 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆保护管 PC25 |  |  |  |  |
| 1.9 | 030412008001 | 广场灯 180W LED 5000K H=10-12 m | 套 | 4 |  |  |
|  |  | C4-12-350路灯金属杆安装 单杆式 (杆长m以下) 15 |  |  |  |  |
|  |  | 金属灯杆 H=10-12m |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |

|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 | 第 27 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
|  |  | C4-12-305 R\*0.9组装型高杆灯架安装 灯高19m以下 灯火数(火) 9其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工\*0.9 |  |  |  |  |
|  |  | 广场灯 180W LED 5000K |  |  |  |  |
| 1.10 | 030412004001 | 泛光灯 7W LED 3000K | 套 | 6 |  |  |
|  |  | C4-12-199点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 |  |  |  |  |
|  |  | 泛光灯 7W LED 3000K |  |  |  |  |
| 1.11 | 030412004002 | 景观射灯 10W LED 3000K | 套 | 11 |  |  |
|  |  | C4-12-202 R\*0.9点光源艺术装饰 灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187其他LED灯具安装（除嵌入式LED射 灯和筒灯外） 人工\*0.9 |  |  |  |  |
|  |  | 景观射灯 10W LED 3000K |  |  |  |  |
| 1.12 | 030412008002 | 庭院灯 25W LED 3000K | 套 | 17 |  |  |
|  |  | C4-12-310 R\*0.9庭院路灯安装 柱 灯 三火以下 其他LED灯具安装( 除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工\* 0.9 |  |  |  |  |
|  |  | 庭院灯 25W LED 3000K |  |  |  |  |
| 1.13 | 030404017001 | 304不锈钢配电箱 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | C4-4-30成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢配电箱 |  |  |  |  |
| 2 |  | 给水工程 |  |  |  |  |
| 2.1 | 031001006001 | 浇灌给水管 PPR DN25 | m | 27.36 |  |  |
|  |  | C10-1-223给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 |  |  |  |  |
|  |  | 浇灌给水管 PPR DN25 |  |  |  |  |
|  |  | 室外塑料给水管热熔管件 PPR DN2 5 |  |  |  |  |
|  |  | C10-2-142管道消毒、冲洗 公称直 径(mm以内) 25 |  |  |  |  |
| 2.2 | 031001006002 | 浇灌给水管 PPR DN32 | m | 55.89 |  |  |
|  |  | C10-1-223给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |

|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 | 第 28 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
|  |  | 浇灌给水管 PPR DN32 |  |  |  |  |
|  |  | 室外塑料给水管热熔管件 PPR DN3 2 |  |  |  |  |
|  |  | C10-2-143管道消毒、冲洗 公称直 径(mm以内) 32 |  |  |  |  |
| 2.3 | 031003005001 | 浇灌快速取水阀 DN25 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | C10-3-94塑料阀门安装(粘接) 公 称直径(mm以内) 25 |  |  |  |  |
|  |  | 浇灌快速取水阀 DN25 |  |  |  |  |
| 2.4 | 031003005002 | 浇灌快速取水阀 DN32 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | C10-3-95塑料阀门安装(粘接) 公 称直径(mm以内) 32 |  |  |  |  |
|  |  | 浇灌快速取水阀 DN32 |  |  |  |  |
| 2.5 | 031004014001 | 水龙头 DN15 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | C10-4-83单冷水龙头安装 公称直径 (mm以内) 15 |  |  |  |  |
|  |  | 水龙头 DN15 |  |  |  |  |
| 2.6 | 031003005003 | 花园总水阀 DN32 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | C10-3-95塑料阀门安装(粘接) 公 称直径(mm以内) 32 |  |  |  |  |
|  |  | 花园总水阀 DN32 |  |  |  |  |
| 3 |  | 排水工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 031001006003 | 排水管 PVC-U DN110 | m | 182.05 |  |  |
|  |  | C10-1-277给排水管道 室外塑料排 水管(粘接) 公称外径(mm以内) 11 0 |  |  |  |  |
|  |  | 排水管 PVC-U DN110 |  |  |  |  |
|  |  | 塑料排水管直接 PVC-U DN110 |  |  |  |  |
| 3.2 | 040504001001 | 绿化排水口 | 座 | 19 |  |  |
|  |  | 借D5-3-281非定型井垫层 混凝土 |  |  |  |  |
|  |  | 借8021902普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 |  |  |  |  |
|  |  | 借D5-3-284砖砌 矩形 |  |  |  |  |
|  |  | 借80010080砌筑用水泥砂浆(配合比 ) 中砂 M7.5 |  |  |  |  |
|  |  | 借D5-3-291砖墙 抹灰 井内侧 |  |  |  |  |
|  |  | 借80010460水泥防水砂浆(配合比)1:2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |

|  |
| --- |
| 综合单价计算表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 | 第 29 页 共 34 页 |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
|  |  | 借D5-3-308井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 |  |  |  |  |
|  |  | 成品塑料篦子300X600 |  |  |  |  |
|  |  | 借80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  |  |  |
| 3.3 | 040101003003 | 挖沟槽土方 | m3 | 15.7 |  |  |
|  |  | 借D1-1-33挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土 |  |  |  |  |
| 3.4 | 040101003004 | 挖运沟槽土方 | m3 | 7.31 |  |  |
|  |  | 借D1-1-40挖掘机挖装沟槽、基坑土 方 一、二类土 |  |  |  |  |
|  |  | 借D1-1-53 换自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距(km):3 |  |  |  |  |
| 3.5 | 040103001002 | 回填沟槽土方 | m3 | 15.7 |  |  |
|  |  | 借D1-1-133回填土 夯实机夯实 槽 、坑 |  |  |  |  |
| 3.6 | 040504001002 | 线性排水沟 50X150不锈钢篦子 成 品 | m | 49.05 |  |  |
|  |  | 借D5-3-308井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 |  |  |  |  |
|  |  | 50X150不锈钢篦子 成品 |  |  |  |  |
|  |  | 借80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| 措施项目清单与计价表（一） |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 |  | 第 30 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8314.22 |
| 合 计 | 8314.22 |

|  |
| --- |
| 措施项目清单与计价表（二） |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 |  | 第 31 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 |  | 措施其他项目 |  |  |  |  |
| 1.1 | 041102001001 | 垫层模板 | m2 | 26.52 |  |  |
|  | 借D5-6-1 | 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.2652 |  |  |
| 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0032 |  |  |
|  |
| 1.2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |
|  | BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设 线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10 章) | 元 | 1 |  |  |
|  | BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除 外)(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  |  |
| 小 计 |  |
| 本页小计 |  |
| 合 计 |  |



|  |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 | 第 32 页 共 34 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12- 1 |
| 2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+ 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | 明细详见表-12- 2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12- 3 |
| 3 | 计日工 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12- 4 |
| 4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12- 5 |
| 5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+ 分部分项机具费 | 10 | 2324.36 |  |
| 6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 | 现场签证 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 | 索赔 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 2324.36 | — |

|  |
| --- |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 |  | 第 33 页 共 34 页 |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） |
| 00010010 | 人工费 |  | 元 | 20170.1966 |  |  |
| 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 1.745 |  |  |
| 04030015 | 中砂 |  | m3 | 3.8784 |  |  |
| 04070045 | 石屑 |  | m3 | 1.7075 |  |  |
| 04130001 | 标准砖 | 240× 115× 53 | 千块 | 2.6918 |  |  |
| 05030001 | 木枋 | 综合 | m3 | 0.2465 |  |  |
| 05030060 | 板枋材 | 综合 | m3 | 0.3832 |  |  |
| 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 0.7567 |  |  |
| 34110010 | 水 |  | m3 | 8.5086 |  |  |
| 8021902 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考 虑 C15 | m3 | 1.7271 |  |  |
| 01010005@1 | φ14钢筋 |  | t | 0.0431 |  |  |
| 03071061@1 | 水龙头 DN15 |  | 个 | 2.02 |  |  |
| 17250040@1 | 电缆保护管 PC25 |  | m | 294.2835 |  |  |
| 17250050@1 | 浇灌给水管 PPR DN25 |  | m | 27.9072 |  |  |
| 17250050@2 | 浇灌给水管 PPR DN32 |  | m | 57.0078 |  |  |
| 17250370@1 | 排水管 PVC-U DN110 |  | m | 180.7757 |  |  |
| 18090783@1 | 室外塑料给水管热熔管件 PPRDN25 |  | 个 | 7.7429 |  |  |
| 18090783@2 | 室外塑料给水管热熔管件 PPRDN32 |  | 个 | 15.8169 |  |  |
| 18091000@1 | 塑料排水管直接 PVC-U DN110 |  | 个 | 10.5589 |  |  |
| 19380001@1 | 浇灌快速取水阀 DN25 |  | 个 | 3.03 |  |  |
| 19380001@2 | 浇灌快速取水阀 DN32 |  | 个 | 3.03 |  |  |
| 19380001@3 | 花园总水阀 DN32 |  | 个 | 1.01 |  |  |
| 25000001@1 | 泛光灯 7W LED 3000K |  | 套 | 6.06 |  |  |
| 25000001@2 | 景观射灯 10W LED 3000K |  | 套 | 11.11 |  |  |
| 25000001@3 | 庭院灯 25W LED 3000K |  | 套 | 17.17 |  |  |
| 25610020@1 | 广场灯 180W LED 5000K |  | 套 | 4.04 |  |  |
| 28110210@1 | 电力电缆 VV-3x2.5mm2 |  | m | 283.0727 |  |  |
| 29190100@1 | 金属灯杆 H=10-12m |  | 根 | 4 |  |  |
| 36010280@1 | 50X150不锈钢篦子 成品 |  | 套 | 327.0002 |  |  |
| 36010280@2 | 成品塑料篦子300X600 |  | 套 | 19 |  |  |
| 55090080@1 | 304不锈钢配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 80210660@1 | C20混凝土 |  | m3 | 4.31 |  |  |
| 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 6.5083 |  |  |

|  |
| --- |
| 主要材料价格表 |
| 工程名称：恩平市大田镇东南村森林乡村建设工程-安装部分 |  | 第 34 页 共 34 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） |
| 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93 # | kg | 8.1536 |  |  |
| 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 110.655 |  |  |
| 99450700 | 电 | (机械用) | kw · h | 52.2885 |  |  |