**工程量清单**

建 设 单 位： 恩平市林业局

恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工

工 程 名 称 ： 程

恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程造价汇总表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 造价 | 备注 |
| 1 | 恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 |  |  |
| 2 | 恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 |  |  |
| 3 | 恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 |  |  |
| 4 | **合计** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 | | |
|  | 建 设 单 位： | 恩平市林业局 |  |
|  | 工 程 名 称： | 恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村  建设工程-园建部分 |  |
|  | 工 程 造 价 （小 写） ： |  |  |
|  | 大 写 ： |  |  |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | |  | 第 2 页 共 37 页 | |
| 序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | | | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | | |  |
| 1.1 | 村庄公园建设 |  |  | | |  |
| 1.2 | 红色道路建设 |  |  | | |  |
| 1.3 | 百姓舞台景观节点提升 |  |  | | |  |
| 1.4 | 路灯部分 |  |  | | |  |
| 1.5 | 排水部分 |  |  | | |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其 他措施费 |  | | | 6201.00 |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | | | 5303.56 |
| 2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | | | 897.44 |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | | | 1894.91 |
| 3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  | | |  |
| 3.2 | 暂估价 | 暂估价合计 |  | | |  |
| 3.3 | 计日工 | 计日工 |  | | |  |
| 3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  | | |  |
| 3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | | | 1894.91 |
| 3.6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  | | |  |
| 3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  | | |  |
| 3.8 | 索赔费用 | 索赔费用 |  | | |  |
| 3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用 |  | | |  |
| 3.10 | 其他费用 | 其他费用 |  | | |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 |  | | |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 | 9 | | |  |
| 6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目+增值税销项税额 |  | | |  |
| 7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项 目人工费 |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建 部分 | | |  | | 第 3 页 共 37 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算费率  (%) | | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |  |
| 合 计 | | | | | |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | | 第 4 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
| 1 |  | 村庄公园建设 |  |  | |  | 58388.75 |
| 1.1 |  | 休闲坐凳 |  |  | |  | 9529.98 |
| 1.1.1 | 040101003001 | 休闲坐凳-挖沟槽土方 | m3 | 8.51 | |  |  |
|  |  | 借D1-1-33挖掘机挖沟槽、基坑土方  一、二类土 |  |  | |  |  |
| 1.1.2 | 040103001001 | 休闲坐凳-回填土方 | m3 | 8.51 | |  |  |
|  |  | 借D1-1-133回填土 夯实机夯实 槽 、坑 |  |  | |  |  |
| 1.1.3 | 040101003002 | 休闲坐凳-余方弃置 | m3 | 3.98 | |  |  |
|  |  | 借D1-1-40挖掘机挖装沟槽、基坑土 方 一、二类土 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D1-1-53 换自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距(km):3 |  |  | |  |  |
| 1.1.4 | 040202003004 | 休闲坐凳-6%水泥石粉垫层 | m2 | 1.04 | |  |  |
|  |  | 借D2-2-1 换路拌铺筑水泥石屑混合 料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10 |  |  | |  |  |
| 1.1.5 | 040305004001 | 休闲坐凳-砌砖 | m3 | 3.90 | |  |  |
|  |  | 借D5-2-470墙身 砖砌 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010070砌筑用水泥砂浆(配合比 ) 中砂 M5 |  |  | |  |  |
| 1.1.6 | 011201001001 | 休闲坐凳-面贴芝麻黑烧面花岗岩30 厚 | m2 | 6.26 | |  |  |
|  |  | A1-13-134镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 |  |  | |  |  |
|  |  | 80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  | |  |  |
| 1.1.7 | 011201001002 | 休闲坐凳-面贴芝麻黑烧面花岗岩95 厚 | m2 | 2.44 | |  |  |
|  |  | A1-13-134镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 |  |  | |  |  |
|  |  | 80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  | |  |  |
| 1.1.8 | 011201001004 | 休闲坐凳-面贴芝麻黑烧面花岗岩30 0厚 | m2 | 0.71 | |  |  |
|  |  | A1-13-134镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 |  |  | |  |  |
|  |  | 80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  | |  |  |
| 1.1.9 | 011201001005 | 休闲坐凳-20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 19.97 | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | | 第 5 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | A1-13-2 换底层抹灰15mm 各种墙 面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度( mm):20 |  |  | |  |  |
|  |  | 80010220抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  | |  |  |
| 1.1.10 | 010601001001 | 休闲坐凳-方钢 | t | 0.026 | |  |  |
|  |  | A1-7-164金属零星小品(构件) 制 作 |  |  | |  |  |
|  |  | A1-7-165金属零星小品(构件) 安 装 |  |  | |  |  |
| 1.1.11 | 011104002001 | 休闲坐凳-50户外防腐木 坐凳面 | m2 | 8.1245 | |  |  |
|  |  | A1-12-148普通实木地板 铺在水泥 地面上 平口 |  |  | |  |  |
| 1.2 |  | 平台铺装 |  |  | |  |  |
| 1.2.1 | 040204001001 | 平台铺装-人行道整形碾压 | m2 | 150.07 | |  |  |
|  |  | 借D2-1-2人行道整形碾压 |  |  | |  |  |
| 1.2.2 | 040202003005 | 平台铺装-6%水泥石粉垫层 | m2 | 150.07 | |  |  |
|  |  | 借D2-2-1 换路拌铺筑水泥石屑混合 料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10 |  |  | |  |  |
| 1.2.3 | 040204002001 | 平台铺装-100厚C15混凝土垫层 | m2 | 150.07 | |  |  |
|  |  | 借D2-4-14 换人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 |  |  | |  |  |
|  |  | 借8021902普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 |  |  | |  |  |
| 1.2.4 | 011101001001 | 平台铺装-烧面芝麻深灰花岗岩 | m2 | 134.97 | |  |  |
|  |  | A1-12-1楼地面水泥砂浆找平层 混 凝土或硬基层上 20mm |  |  | |  |  |
|  |  | 80010220抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  | |  |  |
|  |  | A1-12-52楼地面铺花岗岩(每块周长 mm) 2400以内 |  |  | |  |  |
|  |  | 80010220抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  | |  |  |
| 1.2.5 | 011102003002 | 平台铺装-文化石铺装 | m2 | 15.103 | |  |  |
|  |  | A1-12-1楼地面水泥砂浆找平层 混 凝土或硬基层上 20mm |  |  | |  |  |
|  |  | 80010220抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  | |  |  |
|  |  | A1-12-52楼地面铺花岗岩(每块周长 mm) 2400以内 |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | | 第 6 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | 80010220抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  | |  |  |
| 1.3 |  | 人行园路 |  |  | |  |  |
| 1.3.1 | 010101001001 | 夯实 | m2 | 93.45 | |  |  |
|  |  | A1-1-2原土打夯 人工夯实 |  |  | |  |  |
| 1.3.2 | 050201001001 | 中砂垫层 | m3 | 8.4105 | |  |  |
|  |  | A1-4-123垫层 填砂 |  |  | |  |  |
| 1.3.3 | 050201001002 | 级配砂石 | m3 | 18.69 | |  |  |
|  |  | A1-4-124垫层 8:2人工级配砂石 |  |  | |  |  |
| 1.3.4 | 050201001003 | 面铺烧结砖 | m2 | 93.45 | |  |  |
|  |  | A1-17-29砖平铺路面(人字形、席纹 形) 砂浆结合层 |  |  | |  |  |
|  |  | 80010220抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  | |  |  |
| 2 |  | 红色道路建设 |  |  | |  |  |
| 2.1 | 010101001002 | 混凝土仿木栏杆1.3m高 | m | 92.052 | |  |  |
| 2.2 | 010101001003 | 成品防腐木花箱1.1\*0.5\*0.5 | 个 | 16 | |  |  |
| 2.3 | 010101001004 | 宣传栏一（不锈钢板+镀锌钢管，外 刷红色氟碳漆） | 个 | 2 | |  |  |
| 2.4 | 010101001005 | 宣传栏二（不锈钢板+镀锌钢管，外 刷红色氟碳漆） | 个 | 2 | |  |  |
| 2.5 | 010101001006 | 红色主题艺术小品（不锈钢板+镀锌 钢管，外刷红色氟碳漆） | 个 | 1 | |  |  |
| 2.6 | 010101001007 | 铁皮油桶花箱 | 个 | 7 | |  |  |
| 2.7 | 010101001008 | 古树保护栅栏0.8m高 | m | 59.032 | |  |  |
| 2.8 | 010501003001 | 古树保护栅栏-独立基础 | m3 | 1.026 | |  |  |
|  |  | A1-5-2现浇建筑物混凝土 其他混凝 土基础 |  |  | |  |  |
|  |  | 8021904普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 |  |  | |  |  |
| 2.9 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | m3 | 1.256 | |  |  |
|  |  | 借E1-1-8填耕植土 机械 |  |  | |  |  |
| 2.10 | 050102008001 | 鸭脚木(高度30cm×冠幅20cm) | m2 | 12.56 | |  |  |
|  |  | 借E1-2-66露地花卉成片栽植 木本 花卉(育苗袋φcm) 10以内 |  |  | |  |  |
|  |  | 鸭脚木(高度30cm×冠幅20cm) |  |  | |  |  |
| 2.11 | 010101001009 | 古树简介牌0.95m高 | 个 | 3 | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | | 第 7 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
| 2.12 | 010501003002 | 古树简介牌-独立基础 | m3 | 0.081 | |  |  |
|  |  | A1-5-2现浇建筑物混凝土 其他混凝 土基础 |  |  | |  |  |
|  |  | 8021904普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 |  |  | |  |  |
| 2.14 | 050201001004 | 植草砖 | m2 | 144.27 | |  |  |
|  |  | 借D2-4-9人工铺植草砖 |  |  | |  |  |
| 2.15 | 010101001010 | 平整场地 | m2 | 733.52 | |  |  |
|  |  | A1-1-1平整场地 |  |  | |  |  |
| 3 |  | 百姓舞台景观节点提升 |  |  | |  |  |
| 3.1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 7.0274 | |  |  |
|  |  | A1-1-41挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  |  | |  |  |
| 3.2 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 1 | |  |  |
|  |  | A1-1-129回填土 夯实机夯实 槽、 坑 |  |  | |  |  |
| 3.3 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 1 | |  |  |
|  |  | A1-1-53 换自卸汽车运土方 运距1 km内 实际运距(km):3 |  |  | |  |  |
|  |  | A1-1-48挖掘机挖装沟槽、基坑土方  一、二类土 |  |  | |  |  |
| 3.4 | 010103001002 | 碎石垫层 | m3 | 0.6302 | |  |  |
|  |  | A1-4-123 换垫层 填砂 换为【碎 石20~40】 |  |  | |  |  |
| 3.5 | 010501001001 | 混凝土垫层 | m3 | 0.6302 | |  |  |
|  |  | A1-5-78混凝土垫层 |  |  | |  |  |
|  |  | 8021903普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 |  |  | |  |  |
| 3.6 | 010501002001 | 带形基础 | m3 | 1.0132 | |  |  |
|  |  | A1-5-2现浇建筑物混凝土 其他混凝 土基础 |  |  | |  |  |
|  |  | 8021904普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 |  |  | |  |  |
| 3.7 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 0.6524 | |  |  |
|  |  | A1-4-1砖基础 |  |  | |  |  |
|  |  | 80050030砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  |  | |  |  |
| 3.8 | 010401003001 | 砖砌景墙 | m3 | 4.374 | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | | 第 8 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | A1-4-6混水砖外墙 墙体厚度 1砖 |  |  | |  |  |
|  |  | 80050030砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  |  | |  |  |
| 3.9 | 011201001006 | 芝麻黑烧面花岗岩压顶50厚 | m2 | 2.44 | |  |  |
|  |  | A1-13-134镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 |  |  | |  |  |
|  |  | 80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  | |  |  |
| 3.10 | 010401003002 | 中式花窗 | m2 | 1.9684 | |  |  |
| 3.11 | 010401003003 | 缕空造型线条 | 项 | 1 | |  |  |
|  |  | 路灯部分 |  |  | |  |  |
| 1.1 | 040101003003 | 挖基坑土方 | m3 | 29.37 | |  |  |
|  |  | 借D1-1-33挖掘机挖沟槽、基坑土方  一、二类土 |  |  | |  |  |
| 1.2 | 040101003004 | 挖运基坑土方 | m3 | 6.84 | |  |  |
|  |  | 借D1-1-40挖掘机挖装沟槽、基坑土 方 一、二类土 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D1-1-53 换自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距(km):3 |  |  | |  |  |
| 1.3 | 040103001002 | 回填基坑土方 | m3 | 29.37 | |  |  |
|  |  | 借D1-1-133回填土 夯实机夯实 槽 、坑 |  |  | |  |  |
| 1.4 | 040805002001 | 100厚6%水泥石粉垫层 | m2 | 1.5173 | |  |  |
|  |  | 借D2-2-1 换路拌铺筑水泥石屑混合 料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10 |  |  | |  |  |
| 1.5 | 040805002002 | C20素砼基础 | m3 | 5.3235 | |  |  |
|  |  | 借C4-10-108基础工程 现浇混凝土 基础 每基混凝土量(m3) ≤1 |  |  | |  |  |
|  |  | C20混凝土 |  |  | |  |  |
| 1.6 | 040805002003 | 预埋铁件φ14钢筋 | t | 0.0508 | |  |  |
|  |  | 借C4-10-106基础工程 钢筋制作 一般钢筋 |  |  | |  |  |
|  |  | φ14钢筋 |  |  | |  |  |
|  |  | 排水部分 |  |  | |  |  |
| 3.2 | 040504001001 | 雨水口 | 座 | 2 | |  |  |
|  |  | 借D5-3-281非定型井垫层 混凝土 |  |  | |  |  |
|  |  | 借8021902普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | | 第 9 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | 借D5-3-284砖砌 矩形 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010080砌筑用水泥砂浆(配合比 ) 中砂 M7.5 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-3-291砖墙 抹灰 井内侧 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010460水泥防水砂浆(配合比)  1:2 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-3-308井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 |  |  | |  |  |
|  |  | 成品塑料篦子300X600 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  | |  |  |
| 3.3 | 040504001002 | 绿化排水口 | 座 | 19 | |  |  |
|  |  | 借D5-3-281非定型井垫层 混凝土 |  |  | |  |  |
|  |  | 借8021902普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-3-284砖砌 矩形 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010080砌筑用水泥砂浆(配合比 ) 中砂 M7.5 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-3-291砖墙 抹灰 井内侧 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010460水泥防水砂浆(配合比)  1:2 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-3-308井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 |  |  | |  |  |
|  |  | 成品塑料篦子300X600 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  | |  |  |
| 3.4 | 040504001003 | 线性排水沟 50X150不锈钢篦子 成 品 | m | 11 | |  |  |
|  |  | 借D5-3-308井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 |  |  | |  |  |
|  |  | 50X150不锈钢篦子 成品 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010210抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-3-281 R\*0.87非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工  \*0.87 |  |  | |  |  |
|  |  | 借8021902普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-2-470墙身 砖砌 |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | | 第 10 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | 借80010080砌筑用水泥砂浆(配合比 ) 中砂 M7.5 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-5-7预埋铁件 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-3-291砖墙 抹灰 井内侧 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010460水泥防水砂浆(配合比)  1:2 |  |  | |  |  |
|  |  | 借D5-3-292砖墙 抹灰 井底 |  |  | |  |  |
|  |  | 借80010460水泥防水砂浆(配合比)  1:2 |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施项目清单与计价表（一） | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | |  | 第 11 页 共 37 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | | | 金额（元） |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | | |  |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | | |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施项目清单与计价表（二） | | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | |  | 第 12 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程数量 | | | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | | |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1 | | |  |  |
| 1.1.1 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架（砖砌景墙） | m2 | 18.23 | | |  |  |
| A1-21-24 | 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 | 100m2 | 0.1823 | | |  |  |
|  |
| 小 计 | | | | | | | |  |
| 2 |  | 措施其他项目 |  |  | | |  |  |
| 2.1 | 2.5 | 模板工程 | 项 | 1 | | |  |  |
| 2.1.1 | 011702001001 | 独立基础模板（古树保护栅栏、古树简介 牌） | m2 | 14.76 | | |  |  |
|  | A1-20-3 | 独立基础模板 | 100m2 | 0.1476 | | |  |  |
| 2.1.2 | 011702001002 | 带形基础模板（砖砌景墙） | m2 | 2.47 | | |  |  |
|  | A1-20-1 | 带形基础模板 无筋 | 100m2 | 0.0247 | | |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | | 第 13 页 共 37 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 预算包干费 | 分部分项人工费+ 分部分项机具费 | 7 | 1894.91 | |  |
|  | 合 计 |  |  | 1894.91 | | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料价格表 | | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 | | | | | |  | 第 14 页 共 37 页 | |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | | 不含税单价 | 不含税合价 |
| 00010010 | 人工费 |  | 元 | 24994.351  6 |  | |  |  |
| 01010007 | 热轧圆盘条 | φ10 | kg | 5.512 |  | |  |  |
| 01110010 | 方钢 | 10~15 | t | 0.0087 |  | |  |  |
| 03010430 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 0.195 |  | |  |  |
| 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 4.0961 |  | |  |  |
| 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 10.9735 |  | |  |  |
| 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 5.0837 |  | |  |  |
| 04010015@  1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 3.5241 |  | |  |  |
| 04010045 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 0.0166 |  | |  |  |
| 04030015 | 中砂 |  | m3 | 50.8861 |  | |  |  |
| 04030015@  1 | 中砂 |  | m3 | 1.1447 |  | |  |  |
| 04030025 | 粗砂 |  | m3 | 0.2857 |  | |  |  |
| 04050005 | 碎石 |  | m3 | 0.8004 |  | |  |  |
| 04050040 | 碎石 |  | m3 | 5.5136 |  | |  |  |
| 04070045@  1 | 石屑 |  | m3 | 21.2228 |  | |  |  |
| 04090015 | 生石灰 |  | t | 0.0382 |  | |  |  |
| 04090135 | 余土外运 |  | m3 | 0.7536 |  | |  |  |
| 04090155 | 熟耕土(松方) |  | m3 | 0.7661 |  | |  |  |
| 04090175 | 通用种植土(松方) |  | m3 | 1.0111 |  | |  |  |
| 04130001 | 标准砖 | 240× 115× 53 | 千块 | 9.5186 |  | |  |  |
| 04130001@  1 | 标准砖 | 240× 115× 53 | 千块 | 2.0888 |  | |  |  |
| 05030001 | 木枋 | 综合 | m3 | 0.3045 |  | |  |  |
| 05030080 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.156 |  | |  |  |
| 05050120 | 防水胶合板 | 模板用 18mm | m2 | 2.5845 |  | |  |  |
| 07130001@  1 | 户外防腐木 | 50 | m2 | 8.5307 |  | |  |  |
| 08030050@  1 | 芝麻黑烧面花岗岩 | 30 | m2 | 6.3852 |  | |  |  |
| 08030050@  2 | 芝麻黑烧面花岗岩 | 95 | m2 | 2.4888 |  | |  |  |
| 08030050@  3 | 芝麻黑烧面花岗岩 | 300 | m2 | 0.7242 |  | |  |  |
| 08030050@  4 | 芝麻黑烧面花岗岩 | 50 | m2 | 1.5124 |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要材料价格表 | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-园建部分 |  | 第 15 页 共 37 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 不含税单价 | 不含税合价 |
| 08030080@  1 | 烧面芝麻深灰花岗岩 | 20 | m2 | 136.9946 |  |  |  |
| 08030080@  2 | 文化石 |  | m2 | 15.3295 |  |  |  |
| 14390070 | 氧气 |  | m3 | 0.1937 |  |  |  |
| 14390100 | 乙炔气 |  | kg | 0.0874 |  |  |  |
| 14410600 | 胶粘剂 |  | kg | 4.5749 |  |  |  |
| 32350001 | 植草砖 |  | m2 | 147.1554 |  |  |  |
| 34110010 | 水 |  | m3 | 24.1565 |  |  |  |
| 34110010@  1 | 水 |  | m3 | 14.5064 |  |  |  |
| 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 370.2263 |  |  |  |
| 8021902 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合 考虑 C15 | m3 | 18.0458 |  |  |  |
| 8021903 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合 考虑 C20 | m3 | 0.6397 |  |  |  |
| 8021904 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合 考虑 C25 | m3 | 2.1414 |  |  |  |
| 01010005@  1 | φ14钢筋 |  | t | 0.0533 |  |  |  |
| 32070130@  1 | 鸭脚木(高度30cm×冠幅20cm) | 育苗袋φ10cm 内 | 株 | 314 |  |  |  |
| 36010280@  1 | 成品塑料篦子300X600 |  | 套 | 21 |  |  |  |
| 36010280@  2 | 50X150不锈钢篦子 成品 |  | 套 | 73.3575 |  |  |  |
| 80210660@  1 | C20混凝土 |  | m3 | 5.3235 |  |  |  |
| 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 288.9532 |  |  |  |
| 99450640 | 检修费 |  | 元 | 92.8126 |  |  |  |
| 99450650 | 维护费 |  | 元 | 258.1133 |  |  |  |
| 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 52.6109 |  |  |  |
| 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 0.4121 |  |  |  |
| 99450680@  1 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 102.632 |  |  |  |
| 99450700 | 电 | (机械用) | kW · h | 27.6929 |  |  |  |
| 99450700@  1 | 电 | (机械用) | kW · h | 146.4657 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 | | |
|  | 建 设 单 位： | 恩平市林业局 |  |
|  | 工 程 名 称： | 恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村  建设工程-绿化部分 |  |
|  | 工 程 造 价 （小 写） ： |  |  |
|  | 大 写 ： |  |  |
|  |  |  | |
|  | 编 制 单 位： |  |  |
|  | 编 制 人 ： |  |  |
|  | 复 核 人 ： |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 | | | |  | 第 17 页 共 37 页 | |
| 序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | | | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | | |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其 他措施费 |  | | | 2725.52 |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | | | 2725.52 |
| 2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | | |  |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | | | 1635.31 |
| 3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  | | |  |
| 3.2 | 暂估价 | 暂估价合计 |  | | |  |
| 3.3 | 计日工 | 计日工 |  | | |  |
| 3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  | | |  |
| 3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | | | 1635.31 |
| 3.6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  | | |  |
| 3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  | | |  |
| 3.8 | 索赔费用 | 索赔费用 |  | | |  |
| 3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用 |  | | |  |
| 3.10 | 其他费用 | 其他费用 |  | | |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 |  | | |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 | 9 | | |  |
| 6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目+增值税销项税额 |  | | |  |
| 7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项 目人工费 |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化 部分 | | |  | | 第 18 页 共 37 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算费率  (%) | | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |  |
| 合 计 | | | | | |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 | | | | | 第 19 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
| 1 | 050102001001 | 紫花风铃木(H3.0-3.5m，W2.5-3.0 m， φ12-15cm) | 株 | 6 | |  |  |
|  |  | E1-2-6栽植乔木(胸径cm) 15以内 |  |  | |  |  |
|  |  | 紫花风铃木(H3.0-3.5m，W2.5-3.0 m， φ12-15cm) |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-3 \*3单株、单丛植物保养 乔 木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以 内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
|  |  | E1-2-127茅竹三脚桩支撑 竹长3m 内 |  |  | |  |  |
| 2 | 050102001002 | 黄花风铃木(H3.0-3.5m，W2.5-3.0 m， φ12-15cm) | 株 | 4 | |  |  |
|  |  | E1-2-6栽植乔木(胸径cm) 15以内 |  |  | |  |  |
|  |  | 黄花风铃木(H3.0-3.5m，W2.5-3.0 m， φ12-15cm) |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-3 \*3单株、单丛植物保养 乔 木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以 内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
|  |  | E1-2-127茅竹三脚桩支撑 竹长3m 内 |  |  | |  |  |
| 3 | 050102001003 | 水蒲桃(H3.0-3.5m，W2.5-3.0m， φ12-15cm) | 株 | 3 | |  |  |
|  |  | E1-2-6栽植乔木(胸径cm) 15以内 |  |  | |  |  |
|  |  | 水蒲桃(H3.0-3.5m，W2.5-3.0m， φ12-15cm) |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-3 \*3单株、单丛植物保养 乔 木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以 内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
|  |  | E1-2-127茅竹三脚桩支撑 竹长3m 内 |  |  | |  |  |
| 4 | 050102001004 | 假萍婆 H3.5-4m，W3.0-3.5m， φ1 5-18cm | 株 | 2 | |  |  |
|  |  | E1-2-7栽植乔木(胸径cm) 18以内 |  |  | |  |  |
|  |  | 假萍婆 H3.5-4m，W3.0-3.5m， φ1 5-18cm |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-3 \*3单株、单丛植物保养 乔 木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以 内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
|  |  | E1-2-127茅竹三脚桩支撑 竹长3m 内 |  |  | |  |  |
| 5 | 050102003001 | 佛肚竹 H2.5-3.0m | 株 | 30 | |  |  |
|  |  | E1-2-47丛植竹类(丛径cm) 30以内 |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 | | | | | 第 20 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | 佛肚竹 H2.5-3.0m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-39 \*3单株、单丛植物保养  竹类保养 机械灌溉 丛径(cm) 50以 内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
|  |  | E1-2-127茅竹三脚桩支撑 竹长3m 内 |  |  | |  |  |
| 6 | 050102002001 | 双荚槐 H1.5-2.0m，W1.0-1.5m | 丛 | 2 | |  |  |
|  |  | E1-2-22栽植灌木(冠径cm) 150以 内 |  |  | |  |  |
|  |  | 双荚槐 H1.5-2.0m，W1.0-1.5m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-15 \*3单株、单丛植物保养  灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 18 0以内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
|  |  | E1-2-127茅竹三脚桩支撑 竹长3m 内 |  |  | |  |  |
| 7 | 050102002002 | 重瓣大红花H\*W1.5\*1.5m | 丛 | 8 | |  |  |
|  |  | E1-2-22栽植灌木(冠径cm) 150以 内 |  |  | |  |  |
|  |  | 重瓣大红花H\*W1.5\*1.5m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-15 \*3单株、单丛植物保养  灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 18 0以内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 8 | 050102002003 | 红果仔 H\*W:1.2\*1.2m | 株 | 3 | |  |  |
|  |  | E1-2-21栽植灌木(冠径cm) 120以 内 |  |  | |  |  |
|  |  | 红果仔 H\*W:1.2\*1.2m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-14 \*3单株、单丛植物保养  灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 12 0以内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 9 | 050102002004 | 勒杜鹃 H\*W:1.2\*1.2m | 株 | 5 | |  |  |
|  |  | E1-2-21栽植灌木(冠径cm) 120以 内 |  |  | |  |  |
|  |  | 勒杜鹃 H\*W:1.2\*1.2m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-14 \*3单株、单丛植物保养  灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 12 0以内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 10 | 050102002005 | 米兰 H\*W:1.2\*1.2m | 株 | 10 | |  |  |
|  |  | E1-2-21栽植灌木(冠径cm) 120以 内 |  |  | |  |  |
|  |  | 米兰 H\*W:1.2\*1.2m |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 | | | | | 第 21 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | E1-3-14 \*3单株、单丛植物保养  灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 12 0以内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 11 | 050102002007 | 黄金叶 H\*W:1.2\*1.2m | 株 | 9 | |  |  |
|  |  | E1-2-21栽植灌木(冠径cm) 120以 内 |  |  | |  |  |
|  |  | 黄金叶 H\*W:1.2\*1.2m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-14 \*3单株、单丛植物保养  灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 12 0以内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 12 | 050102002008 | 希美莉 H\*W:1.5\*1.5m | 株 | 5 | |  |  |
|  |  | E1-2-22栽植灌木(冠径cm) 150以 内 |  |  | |  |  |
|  |  | 希美莉 H\*W:1.5\*1.5m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-15 \*3单株、单丛植物保养  灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 18 0以内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 13 | 050102002009 | 四季桂 H\*W:1.5\*1.2m | 株 | 5 | |  |  |
|  |  | E1-2-21栽植灌木(冠径cm) 120以 内 |  |  | |  |  |
|  |  | 四季桂 H\*W:1.5\*1.2m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-14 \*3单株、单丛植物保养  灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 12 0以内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 14 | 050102002010 | 红继木 HxW1.5X1.5m | 丛 | 18 | |  |  |
|  |  | E1-2-22栽植灌木(冠径cm) 150以 内 |  |  | |  |  |
|  |  | 红继木 HxW1.5X1.5m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-15 \*3单株、单丛植物保养  灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 18 0以内 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 15 | 050102008001 | 龙船花 H0.45m，24袋/平方米 | m2 | 15 | |  |  |
|  |  | E1-2-66露地花卉成片栽植 木本花 卉(育苗袋φcm) 10以内 |  |  | |  |  |
|  |  | 龙船花 H0.45m，24袋/平方米 |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-73 \*3片植木本花卉保养 机 械灌溉 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 16 | 050102008002 | 花叶鸭脚木 H0.6m，16袋/平方米 | m2 | 5 | |  |  |
|  |  | E1-2-66露地花卉成片栽植 木本花 卉(育苗袋φcm) 10以内 |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 | | | | | 第 22 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | 花叶鸭脚木 H0.6m，16袋/平方米 |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-73 \*3片植木本花卉保养 机 械灌溉 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 17 | 050102012001 | 大叶油草 | m2 | 700 | |  |  |
|  |  | E1-2-96铺草皮 原土铺草皮 |  |  | |  |  |
|  |  | 大叶油草 |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-85 \*3草皮保养 机械灌溉 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 2.13 | 050102008003 | 白狼尾草 H:0.8m（16袋/平方米） | m2 | 300 | |  |  |
|  |  | E1-2-66露地花卉成片栽植 木本花 卉(育苗袋φcm) 10以内 |  |  | |  |  |
|  |  | 白狼尾草 H:0.8m |  |  | |  |  |
|  |  | E1-3-73 \*3片植木本花卉保养 机 械灌溉 保养月数:3 |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施项目清单与计价表（一） | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 | | | |  | 第 23 页 共 37 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | | | 金额（元） |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | | |  |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | 2725.52 |
| 合 计 | | | | | | 2725.52 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 | | | | | 第 24 页 共 37 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | | 明细详见表-12- 1 |
| 2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+ 专业工程暂估价 |  |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | | 明细详见表-12- 2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  | | 明细详见表-12- 3 |
| 3 | 计日工 | 计日工 |  |  | | 明细详见表-12- 4 |
| 4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  | | 明细详见表-12- 5 |
| 5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+ 分部分项机具费 | 6 | 1635.31 | |  |
| 6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  | |  |
| 7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  | |  |
| 8 | 现场签证费用 | 现场签证 |  |  | |  |
| 9 | 索赔费用 | 索赔 |  |  | |  |
| 10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  | |  |
|  | 合 计 |  |  | 1635.31 | | — |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料价格表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 | | | | | |  | | 第 25 页 共 37 页 | |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | | 不含税单价 | | 不含税合价 |
| 32070130@  3 | 白狼尾草 H:0.8m |  | 株 | 4800 |  | |  | |  |
| 32070050@  1 | 大叶油草 | 件装 30cm× 3 0cm/件 | m2 | 735 |  | |  | |  |
| 32070130@  1 | 花叶鸭脚木 H0.6m，16袋/平 方米 | 育苗袋φ10cm 内 | 株 | 83.2 |  | |  | |  |
| 32030040@  6 | 四季桂 H\*W:1.5\*1.2m |  | 丛 | 5.2 |  | |  | |  |
| 32030040@  8 | 黄金叶 H\*W:1.2\*1.2m |  | 丛 | 9.36 |  | |  | |  |
| 32030050@  3 | 希美莉 H\*W:1.5\*1.5m |  | 丛 | 5.2 |  | |  | |  |
| 99450670@  1 | 汽油 |  | kg | 1.0626 |  | |  | |  |
| 32030050@  1 | 双荚槐 H1.5-2.0m，W1.0-1. 5m | 苗高×冠径 1 80cm× 150cm | 丛 | 2.08 |  | |  | |  |
| 04090155@  1 | 熟耕土(松方) |  | m3 | 14.6978 |  | |  | |  |
| 32010090@  1 | 假萍婆 H3.5-4m，W3.0-3.5m , φ15-18cm | 胸径16~18cm | 株 | 2.08 |  | |  | |  |
| 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ 93# | kg | 9.6436 |  | |  | |  |
| 00010010 | 人工费 |  | 元 | 19562.400  5 |  | |  | |  |
| 04090155 | 熟耕土(松方) |  | m3 | 23.8018 |  | |  | |  |
| 05310010 | 茅竹 | 3m内 | 条 | 143.82 |  | |  | |  |
| 32010070@  2 | 紫花风铃木(H3.0-3.5m，W2. 5-3.0m， φ12-15cm) |  | 株 | 6.24 |  | |  | |  |
| 32010070@  3 | 黄花风铃木(H3.0-3.5m，W2. 5-3.0m， φ12-15cm) |  | 株 | 4.16 |  | |  | |  |
| 34110010 | 水 |  | m3 | 458.8217 |  | |  | |  |
| 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 456.9192 |  | |  | |  |
| 32010070@  4 | 水蒲桃(H3.0-3.5m，W2.5-3. 0m， φ12-15cm) |  | 株 | 3.12 |  | |  | |  |
| 32110001@  1 | 佛肚竹 H2.5-3.0m | 丛径30cm内 | 丛 | 31.5 |  | |  | |  |
| 32030050@  2 | 重瓣大红花H\*W1.5\*1.5m | 苗高×冠径 1 80cm× 150cm | 丛 | 8.32 |  | |  | |  |
| 32030040@  3 | 红果仔 H\*W:1.2\*1.2m | 苗高×冠径 1 50cm× 120cm | 丛 | 3.12 |  | |  | |  |
| 32030040@  4 | 勒杜鹃 H\*W:1.2\*1.2m | 苗高×冠径 1 50cm× 120cm | 丛 | 5.2 |  | |  | |  |
| 32030040@  5 | 米兰 H\*W:1.2\*1.2m | 苗高×冠径 1 50cm× 120cm | 丛 | 10.4 |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料价格表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-绿化部分 | | | | | |  | | 第 26 页 共 37 页 | |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | | 不含税单价 | | 不含税合价 |
| 32030050@  6 | 红继木 HxW1.5X1.5m | 苗高×冠径 1 80cm× 150cm | 丛 | 18.72 |  | |  | |  |
| 32070130@  2 | 龙船花 H0.45m，24袋/平方米 | 育苗袋φ10cm 内 | 株 | 360 |  | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 | | |
|  | 建 设 单 位： | 恩平市林业局 |  |
|  | 工 程 名 称： | 恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村  建设工程-安装部分 |  |
|  | 工 程 造 价 （小 写） ： |  |  |
|  | 大 写 ： |  |  |
|  |  |  | |
|  | 编 制 单 位： |  |  |
|  | 编 制 人 ： |  |  |
|  | 复 核 人 ： |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 | | | |  | 第 28 页 共 37 页 | |
| 序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | | | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | | |  |
| 1.1 | 电气工程 |  |  | | |  |
| 1.2 | 给水工程 |  |  | | |  |
| 1.3 | 排水工程 |  |  | | |  |
| 2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其 他措施费 |  | | | 9917.80 |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | | | 5656.01 |
| 2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | | | 4261.79 |
| 3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | | | 1581.22 |
| 3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  | | |  |
| 3.2 | 暂估价 | 暂估价合计 |  | | |  |
| 3.3 | 计日工 | 计日工 |  | | |  |
| 3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  | | |  |
| 3.5 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | | | 1581.22 |
| 3.6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  | | |  |
| 3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  | | |  |
| 3.8 | 索赔费用 | 索赔费用 |  | | |  |
| 3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用 |  | | |  |
| 3.10 | 其他费用 | 其他费用 |  | | |  |
| 4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 |  | | |  |
| 5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目 | 9 | | |  |
| 6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其 他项目+增值税销项税额 |  | | |  |
| 7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项 目人工费 |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规费、税金项目清单与计价表 | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装 部分 | | |  | | 第 29 页 共 37 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算费率  (%) | | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | | 9 | |  |
| 合 计 | | | | | |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 | | | | | 第 30 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
| 1 |  | 电气工程 |  |  | |  | 57431.04 |
| 1.7 | 030408001001 | 电力电缆 VV-3x2.5mm2 | m | 337 | |  |  |
|  |  | C4-8-1 \*0.6铜芯电力电缆敷设 电 缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电 力电缆敷设 单价\*0.6 |  |  | |  |  |
|  |  | 电力电缆 VV-3x2.5mm2 |  |  | |  |  |
| 1.8 | 030408003001 | 电缆保护管 PC25 | m | 337 | |  |  |
|  |  | C4-8-59电缆保护管埋地敷设 塑料 管(公称直径mm以下) 100 |  |  | |  |  |
|  |  | 电缆保护管 PC25 |  |  | |  |  |
| 1.9 | 030412008002 | 广场灯 180W LED 5000K H=10-12 m | 套 | 4 | |  |  |
|  |  | C4-12-350路灯金属杆安装 单杆式 (杆长m以下) 15 |  |  | |  |  |
|  |  | 金属灯杆 H=10-12m |  |  | |  |  |
|  |  | C4-12-305 R\*0.9组装型高杆灯架  安装 灯高19m以下 灯火数(火) 9  其他LED灯具安装（除嵌入式LED射  灯和筒灯外） 人工\*0.9 |  |  | |  |  |
|  |  | 广场灯 180W LED 5000K |  |  | |  |  |
| 1.10 | 030412004002 | 泛光灯 7W LED 3000K | 套 | 5 | |  |  |
|  |  | C4-12-199点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:  179、180、181 |  |  | |  |  |
|  |  | 泛光灯 7W LED 3000K |  |  | |  |  |
| 1.11 | 030412004001 | 景观射灯 10W LED 3000K | 套 | 15 | |  |  |
|  |  | C4-12-202 R\*0.9点光源艺术装饰 灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:1  82、183、184、185、186、187  其他LED灯具安装（除嵌入式LED射 灯和筒灯外） 人工\*0.9 |  |  | |  |  |
|  |  | 景观射灯 10W LED 3000K |  |  | |  |  |
| 1.12 | 030412008001 | 庭院灯 25W LED 3000K | 套 | 21 | |  |  |
|  |  | C4-12-310 R\*0.9庭院路灯安装 柱 灯 三火以下 其他LED灯具安装 ( 除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工\* 0.9 |  |  | |  |  |
|  |  | 庭院灯 25W LED 3000K |  |  | |  |  |
| 1.13 | 030404017001 | 304不锈钢配电箱 | 台 | 2 | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 | | | | | 第 31 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | C4-4-30成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 0.5 |  |  | |  |  |
|  |  | 304不锈钢配电箱 |  |  | |  |  |
| 2 |  | 给水工程 |  |  | |  |  |
| 2.1 | 031001006001 | 浇灌给水管 PPR DN25 | m | 117 | |  |  |
|  |  | C10-1-223给排水管道 室外塑料给  水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 |  |  | |  |  |
|  |  | 浇灌给水管 PPR DN25 |  |  | |  |  |
|  |  | 室外塑料给水管热熔管件 PPR DN2 5 |  |  | |  |  |
|  |  | C10-2-142管道消毒、冲洗 公称直 径(mm以内) 25 |  |  | |  |  |
| 2.2 | 031001006002 | 浇灌给水管 PPR DN32 | m | 9.70 | |  |  |
|  |  | C10-1-223给排水管道 室外塑料给  水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 |  |  | |  |  |
|  |  | 浇灌给水管 PPR DN32 |  |  | |  |  |
|  |  | 室外塑料给水管热熔管件 PPR DN3 2 |  |  | |  |  |
|  |  | C10-2-143管道消毒、冲洗 公称直 径(mm以内) 32 |  |  | |  |  |
| 2.3 | 031003005001 | 浇灌快速取水阀 DN25 | 个 | 10 | |  |  |
|  |  | C10-3-94塑料阀门安装(粘接) 公 称直径(mm以内) 25 |  |  | |  |  |
|  |  | 浇灌快速取水阀 DN25 |  |  | |  |  |
| 2.4 | 031003005002 | 浇灌快速取水阀 DN32 | 个 | 1 | |  |  |
|  |  | C10-3-95塑料阀门安装(粘接) 公 称直径(mm以内) 32 |  |  | |  |  |
|  |  | 浇灌快速取水阀 DN32 |  |  | |  |  |
| 2.5 | 031003005003 | 花园总水阀 DN32 | 个 | 2 | |  |  |
|  |  | C10-3-95塑料阀门安装(粘接) 公 称直径(mm以内) 32 |  |  | |  |  |
|  |  | 花园总水阀 DN32 |  |  | |  |  |
| 2.6 | 031004014001 | 水龙头 DN15 | 个 | 2 | |  |  |
|  |  | C10-4-83单冷水龙头安装 公称直径 (mm以内) 15 |  |  | |  |  |
|  |  | 水龙头 DN15 |  |  | |  |  |
|  | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价计算表 | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 | | | | | 第 32 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | | 综合单价  （元） | 综合合价  （元） |
|  |  | BM462空调水工程系统调试费(含设 备、冷冻冷却水系统及防腐绝热、 冷凝水系统及防腐绝热)(给排水、 采暖、燃气工程) |  |  | |  |  |
| 3 |  | 排水工程 |  |  | |  |  |
| 3.1 | 031001006003 | 排水管 PVC-U DN110 | m | 137 | |  |  |
|  |  | C10-1-277给排水管道 室外塑料排 水管(粘接) 公称外径(mm以内) 11 0 |  |  | |  |  |
|  |  | 排水管 PVC-U DN110 |  |  | |  |  |
|  |  | 塑料排水管直接 PVC-U DN110 |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施项目清单与计价表（一） | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 | | | |  | 第 33 页 共 37 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | | | 金额（元） |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | | |  |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | | | 5656.01 |
| 合 计 | | | | | | 5656.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施项目清单与计价表（二） | | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 | | | | |  | 第 34 页 共 37 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程数量 | | | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 |  | 措施其他项目 |  |  | | |  |  |
| 1.1 | 041102002001 | 基础模板（庭院灯） | m2 | 44.77 | | |  |  |
|  | 借D5-6-4 | 设备基础(单体在5m3以内) 钢模 | 100m2 | 0.4477 | | |  |  |
| 1.2 | 031302007002 | 混凝土基础垫层 木模 | m2 | 2.59 | | |  |  |
|  | 借D5-6-1 | 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.2652 | | |  |  |
|  | 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0032 | | |  |  |
| 1.3 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | | |  |  |
| BM399 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除 外)(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | | |  |  |
|  |
|  | BM248 | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设 线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10 章) | 元 | 1 | | |  |  |
| 小 计 | | | | | | | |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 | | | | | 第 35 页 共 37 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | | 明细详见表-12- 1 |
| 2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+ 专业工程暂估价 |  |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | | 明细详见表-12- 2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  |  | | 明细详见表-12- 3 |
| 3 | 计日工 | 计日工 |  |  | | 明细详见表-12- 4 |
| 4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  |  | | 明细详见表-12- 5 |
| 5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+ 分部分项机具费 | 10 | 1581.22 | |  |
| 6 | 工程优质费 | 工程优质费 |  |  | |  |
| 7 | 概算幅度差 | 概算幅度差 |  |  | |  |
| 8 | 现场签证费用 | 现场签证 |  |  | |  |
| 9 | 索赔费用 | 索赔 |  |  | |  |
| 10 | 其他费用 | 其他费用 |  |  | |  |
|  | 合 计 |  |  | 1581.22 | | — |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要材料价格表 | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 |  | 第 36 页 共 37 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 不含税单价 | 不含税合价 |
| 00010010 | 人工费 |  | 元 | 14544.470  3 |  |  |  |
| 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.0017 |  |  |  |
| 04030015 | 中砂 |  | m3 | 0.0035 |  |  |  |
| 05030060 | 板枋材 | 综合 | m3 | 0.4369 |  |  |  |
| 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 0.9099 |  |  |  |
| 34110010 | 水 |  | m3 | 2.4842 |  |  |  |
| 03071061@  1 | 水龙头 DN15 |  | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 17250040@  1 | 电缆保护管 PC25 |  | m | 353.85 |  |  |  |
| 17250050@  1 | 浇灌给水管 PPR DN25 |  | m | 119.34 |  |  |  |
| 17250050@  2 | 浇灌给水管 PPR DN32 |  | m | 9.894 |  |  |  |
| 17250370@  1 | 排水管 PVC-U DN110 |  | m | 136.041 |  |  |  |
| 18090783@  1 | 室外塑料给水管热熔管件  PPR DN25 |  | 个 | 33.111 |  |  |  |
| 18090783@  2 | 室外塑料给水管热熔管件  PPR DN32 |  | 个 | 2.7451 |  |  |  |
| 18091000@  1 | 塑料排水管直接 PVC-U DN110 |  | 个 | 7.946 |  |  |  |
| 19380001@  1 | 浇灌快速取水阀 DN25 |  | 个 | 10.1 |  |  |  |
| 19380001@  2 | 浇灌快速取水阀 DN32 |  | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 19380001@  3 | 花园总水阀 DN32 |  | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 25000001@  1 | 景观射灯 10W LED 3000K |  | 套 | 15.15 |  |  |  |
| 25000001@  2 | 庭院灯 25W LED 3000K |  | 套 | 21.21 |  |  |  |
| 25000001@  3 | 泛光灯 7W LED 3000K |  | 套 | 5.05 |  |  |  |
| 25610020@  1 | 广场灯 180W LED 5000K |  | 套 | 4.04 |  |  |  |
| 28110210@  1 | 电力电缆 VV-3x2.5mm2 |  | m | 340.37 |  |  |  |
| 29190100@  1 | 金属灯杆 H=10-12m |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 55090080@  1 | 304不锈钢配电箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要材料价格表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：恩平市2025年圣堂镇水塘村绿美红色乡村建设工程-安装部分 | | | | | |  | | 第 37 页 共 37 页 | |
| 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | | 不含税单价 | | 不含税合价 |
| 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ 93# | kg | 8.1536 |  | |  | |  |
| 99450680 | 柴油 | (机械用)0# | kg | 102.0159 |  | |  | |  |
| 99450700 | 电 | (机械用) | kw · h | 4.0556 |  | |  | |  |